# Сетевой видеорегистратор

Серия NVR501-B



### Основные особенности

* + Поддержка форматов видео Ultra 265/H.265/H.264
	+ 4/8/16-канальный вход
	+ Поддержка основных камер, совместимых с профилями стандарта ONVIF (профили S, G, T) и протоколами RTSP
	+ Одновременный выход через HDMI и VGA
	+ Запись с разрешением до 8 МП
	+ 1 жесткий диск SATA до 8 ТБ
	+ Технология ANR для повышения надежности хранилища в случае отключения сети
	+ Поддержка обновления через облако

## Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **NVR501-04B** | **NVR501-08B** | **NVR501-16B** |
| Видеовход/аудиовход |
| IP-видеовход | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов |
| Аудиовход | 1 канал, RCA |
| Сетевой разъем |
| Входная пропускная способность | 80 Мбит/с |
| Выходная пропускная способность | 64 Мбит/с |
| Количество удаленных пользователей | 128 |
| Протоколы | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP |
| Браузер | IE (IE10/11) для WindowsFirefox (версии 52.0 и выше) для WindowsChrome (версии 45 и выше) для WindowsEdge (версии 79 и выше) для Windows |
| Видеовыход/аудиовыход |
| Выход HDMI/VGA | HDMI:4K (3840 × 2160) при 30 к/с, 1920 × 1080P при 60 к/с, 1920 × 1080P при 50 к/с, 1600 × 1200 при 60 к/с, 1280 × 1024 при 60 к/с, 1280 × 720 при 60 к/с, 1024 × 768 при 60 к/сVGA:1920 × 1080P при 60 к/с, 1920 × 1080P при 50 к/с, 1280 × 1024 при 60 к/с, 1600 x 1200 при 60 к/с, 1280 × 720 при 60 к/с, 1024 × 768 при 60 к/с |
| Разрешение записи | 8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA |
| Двухсторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (через аудиовход и аудиовыход) |
| Сжатие аудио | G.711A, G.711U |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов |
| Просмотр в реальном времени | 1/4 | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 |
| Экран коридорного режима | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| Создание снимков. |
| FTP/по расписанию/снимки событий | 4-канальная съемка с разрешением до D1 |
| Декодирование |
| Формат декодирования | Ultra 265/H.265/H.264 |
| Просмотр в реальном времени/воспроизведение | 8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF |
| Производительность | Ultra 265/H.265: 4 × 4K при 30 к/с, 6 × 5МП при 30 к/с, 8 × 4МП при 30 к/с, 9 × 4 МП при 25 к/с, 10 × 3МП при 30 к/с, 16 × 1080P при 30 к/сH.264: 3 × 4K при 30 к/с, 5 × 5 МП при 30 к/с, 7 × 4 МП при 30 к/с, 8 × 4 МП при 25 к/с, 9 × 3 МП при 30 к/с, 14 × 1080P при 30 к/с |
| Жесткий диск |
| SATA | 1 интерфейс SATA |
| Объем памяти | до 8 ТБ на каждый диск(Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды) |
| Smart |
| Видеоаналитика камерой | Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, интеллектуальное обнаружение движения (SMD) |
| Поиск VCA | Поиск лиц, поведенческий поиск, отчет по подсчету людей |
| Подсчет людей | Подсчет потока людей, мониторинг плотности скопления людей |
| Интеллектуальное предотвращение вторжений (SIP), обнаружение лиц, SMD камерой | Всего 4 канала |
| Общая сигнализация |
| Общая сигнализация | Движение, взлом, обнаружение человеческого тела, потеря видеоизображения, тревожный вход, тревога по звуку |
| Тревожная сигнализация  | Конфликт IP-адресов, отсоединение от сети, отключение диска от сети, неисправность диска, несанкционированный доступ, нехватка места на жестком диске, переполнение жесткого диска, нарушение записи/съемки |
| Внешний интерфейс |
| Сетевой интерфейс | 1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet RJ-45, 10/100 Мбит/с |
| Интерфейс USB | Задняя панель: 1 интерфейс USB2.0, 1 интерфейс USB3.0 |
| Интерфейс RS232 | Н/Д |
| Интерфейс RS485 | Н/Д |
| Тревожный вход | Н/Д |
| Тревожный выход | Н/Д |
| Общие характеристики |
| Электропитание | 12 В пост. токаПотребляемая мощность: ≤ 6 Вт (без жесткого диска) |
| Условия эксплуатации | от -10 до +55°C, отн. влажность ≤ 90% (без конденсации) |
| Размеры (Ш × Г × В) | 260 × 222 × 47 мм |
| Вес (без жесткого диска) | ≤ 0,98 кг |
| Соответствие сертификатам |
| Соответствие сертификатам | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE |
| CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 |
| FCC | Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4 |

## Размеры



## Задняя панель



12 В пост. тока

USB2.0

Сетевой интерфейс

Аудиовыход

ЗЕМЛЯ

Аудиовход

Выход VGA

Выход HDMI

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

© 2022, авторские права принадлежат компании Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.