Гибридная прошивка устанавливается в 2 этапа:
1)устанавливается прошивка General_DVR5x08_Eng_P_V2.616.0001.8.R.20140120
2)устанавливается прошивка Group_DVR5x08_RusEng_P_V2.616.GP00.2.R.20140411 по порту 3800