

ТУРНИКЕТ STR 03

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**1 Основные сведения об изделие**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия: | Турникет-трипод электромеханический |
| Обозначение изделия: | STR 03 |
| Дата изготовления: | 08.02.2018 *(будет наборная печать, высота поля 6 мм)* |
| Заводской номер: | 1814-4140 *(будет наборная печать, высота поля 6 мм)* |
| Организация изготовитель: | Общество с ограниченной ответственностью НПО «КАРДДЕКС» |
| Организация продавец: | Заполняется продавцом |
| Дата продажи: | *(будет наборная печать, высота поля 6мм)* |

|  |
| --- |
| * **ВНИМАНИЕ!**   *В случае отсутствия даты продажи срок гарантии исчисляется от даты производства.*  Турникет имеет сертификат соответствия  РОСС RU.ПЩ01.Н05371  **2 Технические характеристики** |

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания турникета (постоянного тока) | 12 В |
| Средний ток в режиме штатной работы | 0.5 А |
| Средний ток при блокировке механизма | 1 А |
| Габаритные размеры турникета с планками | 740х938х1052 мм |
| Ширина проёма прохода | 500 мм |
| Масса турникета (нетто) | не более 45 кг |
| Тип запирающего механизма | Нормально - открытый |
| Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода | 35 чел./мин |
| Средняя наработка на отказ | 2 млн проходов |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Диапазон температур, °С:  - эксплуатация  – транспортировка и хранение | +1...+40  +1...+40 |

**3 Комплект поставки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Артикул | Кол-во | Примечание |
| Корпус турникета |  | 1 |  |
| Механизм турникета |  | 1 |  |
| Центральный блок управления |  | 1 |  |
| Транспортная упаковка |  | 1 |  |
| Паспорт |  | 1 |  |
| Гарантийный талон |  | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации |  | 1 |  |

По заказу в комплект поставки может входить дополнительное оборудование: преграждающие планки, внешний блок питания, пульт дистанционного управления.

Турникет упакован в жесткую упаковку, что надежно предохраняет его от повреждений во время транспортировки.

**4 Гарантия**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие турникета требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия РОСС RU.ПЩ01.Н05371) и технических условий 4372-001-89748375-2010 при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации турникета. Гарантийный срок эксплуатации составляет:

|  |  |
| --- | --- |
| Элементы корпуса | 60 месяцев |
| Элементы электроники | 24 месяца |
| Элементы механизма | 12 месяцев |
| Преграждающие планки | 12 месяцев |

В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.В случае не гарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя.Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем.В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА УЗЛЫ И БЛОКИ:• имеющие механические корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;• имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, неуполномоченными Изготовителем;• имеющие несанкционированные изготовителем изменения конструкции или комплектующих изделий;• имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ:• отсутствует гарантийный талон на изделие;• гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;• серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;

•изделие перестало работать в результате загрузки в него программного обеспечения, не распространяемого через службу поддержки или веб-сайт carddex.ru;• устройство получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;• изделие вышло из строя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, насекомых, в результате затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;• изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами;• изделие пострадало при транспортировке. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, компания не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе, из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя, в сертифицированных центрах продаж и обслуживания и в сертифицированных сервисных центрах компании, перечень которых приведен на сайте компании. Предприятие изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его исправным. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт.Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий (до 5 кг) в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт предприятию - изготовителю, Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания компании о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия и причинах его отправки в ремонт.При этом необходимо заполнитьформу рекламации размещенную на сайте компании.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.C:\Users\Servise\Desktop\РЭ\шлагбаум\11 копия.png**ВНИМАНИЕ!**Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства компании CARDDEX, и осуществляется за отдельную плату.

5 Свидетельство о приёмки и упаковывании

Турникет, STR - 03

Заводской № ––––––––––––––––––––

Турникет изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп ОТК

Число, месяц, год

Упаковано предприятием ООО НПО «КАРДДЕКС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп упаковщика

Число, месяц, год