# 2 МП беспроводная кубическая смарт-камера

**C1L-2WN**





## Основные особенности

* + Режим день/ночь
  + Умная ИК-подсветка на расстоянии до 10 м
  + Встроенный микрофон/динамик
  + Wi-Fi
  + Карта Micro SD, до 256 ГБ

## Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Камера | Датчик | 1/2,7 дюйма; 2,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS |
| Объектив | 2,8 мм при F2.0 |
| Угол обзора (Г) | 100° |
| Оси вращения | 3 оси |
| День/ночь | Автоматический ИК-фильтр (ICR) |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,01 лк (F2.0, АРУ вкл.)  0 лк с ИК-подсветкой |
| Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки: до 10 м |
| WDR | DWDR |
|  |  |  |
| Видео | Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Разрешение и частота кадров | Основной поток: 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с;  Дополнительный поток: 720P (1280 × 720), до 30 к/с; |
| Обнаружение движения | Поддерживается |
| Предупреждение о взломе | Поддерживается |
| Обнаружение звука | Поддерживается |
| Обнаружение человеческого тела | Поддерживается |
|  |  |  |
| Хранилище | Локальная память | Карта Micro SD, до 256 ГБ |
|  |  |  |
| Wi-Fi | Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11b/g/n |
| Диапазон частот | От 2,4 до 2,4835 ГГц |
| Полоса частот | 20 МГц |
|  |  |  |
| Интерфейс | Встроенный микрофон | Поддерживается |
| Встроенный динамик | Поддерживается |
| Сеть | 100M Base-TX Ethernet |
|  |  |  |
| Общие характеристики | Питание | 5 В пост. тока ±10% |
| Потребляемая мощность: Макс. 2,3 Вт |
| Масса | 0,14 кг |
| Условия эксплуатации | От -20 до 40 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) |
| Размеры (Д × Ш × В) | 77,0 × 42,4 × 125,0 мм |
| Кнопка сброса | Поддерживается |



**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Xietong Street No. 369, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China, 310051 (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

© 2020, авторские права принадлежат компании Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.